Местный печатный орган Погорельского сельсовета учрежден решением №100 шестнадцатой сессии Совета депутатов Погорельского сельсовета от 28.03.2008 г.

*ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ*

*№58(610) 27 декабря 2022 г.*

- \* - \* - \* - \* - \* - \* - \* - \* - \* - \* - \* - \* - \* -\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-

**В Чановском районе увеличилось количество пожаров из-за печного отопления!!!**

На территории Чановского района за декабрь 2022 года произошло 6 пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления, из них 3 пожара произошло на территории р.п. Чаны в период с 22 по 25 декабря. В результате происшедших пожаров огнем повреждены жилые дома и надворные постройки.

Всего в текущем году на территории Чановского района по причинам нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления произошло 11 пожаров. В связи с понижением температуры на территории Новосибирской области возможно увеличение количества пожаров из-за перекала печи, когда отопительную печь усиленно топят продолжительное время, в результате чего от высоких температур нарушается кладка, появляются трещины, в отдельных случаях происходит перегрев стенок печей и дымоходов, от чего загораются рядом расположенные горючие материалы, а зачастую обнаружить вовремя образовавшиеся трещины не представляется возможным.

В целях недопущения пожаров, гибели и травмирования на них людей Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району просит обратить особое внимание на техническое состояние Вашего печного оборудования и напоминает несколько простых правил, которые помогут Вам избежать пожара:

 - В процессе эксплуатации печного отопления обращайте внимание на состояние кирпичной кладки печи и трубы, чтобы на них не было трещин. Если они есть, необходимо оштукатурить и побелить. На побеленных конструкциях будет заметно, где имеются трещины и будут видны следы закопчения.

- Очищайте печь и дымоход от сажи и золы не реже одного раза в три месяца, в противном случае дымовые газы будут хуже выходить и печь будет дымить в помещение, так же возможно накопление в помещение угарного газа.

 - Обратите внимание на наличие предтопочного листа, он должен быть размером 0.5х0.7 м., без прогаров и повреждений. Данный лист нужен для того, чтобы в случае выпадения из печи горящих углей не загорелся пол или расположенные рядом горючие материалы.

 - Не доверяйте растопку малолетним детям, а также не храните спички в доступном для них месте.

- Топку печи необходимо прекращать не менее чем за два часа до окончания работы, отхода ко сну.

- Золу и шлак, удаляемую из топок проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место. Опасно выставлять ведра с золой или шлаком в помещениях с полом из горючих материалов, даже если Вам кажется что шлак холодный. Так же опасно высыпать золу и шлак рядом со строениями. В результате таких действий происходят пожары.

- При обнаружении на металлических частях печи трещин, отсутствие предусмотренных конструкции щеколд, а также щелей образовавшихся в результате воздействия на металлические части печи высоких температур, обратитесь к квалифицированному специалисту с целью устранения данных недостатков.

Не допускается устанавливать печи вплотную к стенам и перегородкам, при устройстве печи необходимо соблюдать противопожарные разделки и отступки. особенно это касается металлических печей, которые устанавливаются в банях, гаражах и других подобных сооружениях.

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества, так как в результате этого происходит взрыв паров внутри печи;

- перекаливать печь;

**Что бы не допустить перекала печи, вследствие чего происходит разрушение кирпичной кладки и сильный нагрев кирпича, допустим, если жилым помещением долго не пользовались, печь лучше топить 3 раза в день (продолжительностью не более 3-х часов) и постепенно прогревать помещение, так же следует топить печь и в сильные морозы.**

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

**при возникновении пожара ЗВОНИТЬ: 101, 112**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району**

**УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**

**т. 23-567**